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	Überblick
· 15,0“, 15,6“, 18,5“ oder 21,5" TFT-LCD, 
1024×768 Pixel, 1920 × 1080 Pixel
· Projiziert kapazitiver Touchscreen
· Intel® Celeron J6412 bis Intel® Core i5 11. Generation
· RAM: bis 64 GB DDR4
· Eloxiertes Aluminiumgehäuse
· Rundum IP65
· Eingangsspannung: 12 bis 36 VDC
· Lüfterloses Kühlsystem
· Unterstützt Tragarm-Montage von oben oder unten
	Overview
· 15,0“, 15,6“, 18,5“ or 21,5" TFT-LCD,
1024×768 pixels, 1920×1080 pixels
· Projected capacitive touchscreen
· Intel® Celeron J6412 to Intel® Core i5 11. Generation
· RAM: to 64 GB DDR4
· Anodized aluminium housing
· IP65 all round
· Input voltage: 12 to 36 VDC
· Fanless cooling system
· Supports arm mounting from above or below

	Schnittstellen:
USB: 4 × USB3.0/2.0/1.0 
Seriell: 2 x RS232/485 (optional), 2 x 3-poliger Phoenix-Stecker 
Ethernet:2 x Intel 1000Mbps Ethernet, optional 4 x Intel 1000Mbps Ethernet 
HDMI: HDMI 1.2
	Interfaces:
USB: 4 × USB3.0/2.0/1.0
Serial: 2 x RS232/485 (optional), 2 x 3-pin Phoenix connector
Ethernet: 2 x Intel 1000Mbps Ethernet, optional 4 x Intel 1000Mbps Ethernet
HDMI: HDMI 1.2

	Bedienelemente (frei wählbar):
Modular mit frei konfigurierbarer Button-Matrix
Leuchtdrucktaster "weiß"
Leuchtdrucktaster “rot”
Leuchtdrucktaster “gelb”
Leuchtdrucktaster “grün” 
Leuchtdrucktaster “blau” 
Drucktaster “schwarz”
Leuchtwahlschalter 
Not-Halt-Taster
Schlüsselschalter 
Front USB 2.0 
Maximale Anzahl an Tasten beim 21,5 "-Modell: 9
	Control elements:
Modular system with freely configurable button matrix
Illuminated pushbutton "white"
Illuminated pushbutton "red"
Illuminated pushbutton "yellow"
Illuminated pushbutton "green"
Illuminated pushbutton "blue"
Pushbutton "black"
Illuminated selector switch
Emergency stop button
Key switch
Front USB 2.0
Maximum number of buttons on the 21.5" model: 9

	Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C 
Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C 
Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % bei 40 °C (nicht kondensierend)
Stoßfestigkeit: im Betrieb 10 g Spitzenbeschleunigung (Dauer 11 ms), gemäß IEC 60068-2-27 
EMV: Klasse B
	Ambient conditions:
Operating temperature: 0 °C to +50 °C
Storage temperature: -20 °C to +60 °C
Humidity: 5 to 95 % at 40 °C (non-condensing)
Shock resistance: during operation 10 g peak acceleration (duration 11 ms), in accordance with IEC 60068-2-27
EMV:  Class B
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